**Инструкция по обновлению (замене) программного обеспечения (ПО) автомобильного ресивера ADX-901BM.**

* Скачайте на компьютер файлы updata.cdp, outfile.bin.
* Подготовьте USB накопитель (флешку), отформатировав ее в FAT32. Объем накопителя не должен превышать 16Гб
* Скопируйте файлы обновления updata.cdp, outfile.bin в корневой каталог флешки.
* Вставьте флешу с файлами обновления в USB слот ресивера. Ресивер включится автоматически в режиме USB.

*Внимание! Питание ресивера должно оставаться постоянным*

*в процессе обновления ПО*

* Установите уровень громкости на «0» вращая регулятор громкости (РГ) против часовой стрелки.
* Нажмите и удерживайте РГ до появления на дисплее информации о текущей версии ПО.
* Отпустите РГ и повторно нажмите и удерживайте до появления на дисплее надписи UPDATE.
* Отпустите РГ Начнется процесс обновления ПО.
* Не предпринимайте никаких действий до окончания обновления ПО. Процесс обновления займет не более 30 сек. По окончании процесса ресивер отключится автоматически.
* Извлеките USB-накопитель из слота.
* Включите ресивер. ПО ресивера обновлено.

*Изменения в обновленной версии ПО:*

* *Устранена проблема с неполным отключением звука с линейных выходов RCA после нажатия кнопки MUTE.*
* *Устранена проблема с повышенным уровнем шумов на линейных RCA выходах ресивера.*
* *Устранена проблема с некорректной работой кнопки возврата . Кнопка задействована только в режиме настроек.*